INFORMAZIONI UTILI PER L’UTILIZZO DEL VEICOLO ELETTRICO

**1 Presentazione**

L’auto elettrica che stai guidando è a zero emissioni e zero rumore.

Inoltre è affidabile, semplice da parcheggiare e ideale per spostarsi in città.

Complimenti per la scelta e buon viaggio!

**2 Prelievo del veicolo**

Per aprire le porte:

Appoggia il tuo tesserino universitario sul lettore applicato al parabrezza della vettura e attendi l’apertura delle porte, oppure usa la APP Ubeeqo cliccando Inizia/Termina.

Per scollegare il cavo di alimentazione:

Nel cassetto porta oggetti troverai il Computer di Bordo con inserita la ECard che dovrai strisciare sul display della colonnina elettrica. Libera il cavo elettrico e riponilo nel bagagliaio della vettura. (Foto)

Per avviare l’auto:

Preleva la Card Renault dal Computer di Bordo e inseriscila nell’apposita fessura sul cruscotto. (foto)

**Avvio del veicolo**

Per partire:

Premi il pulsante Start/Stop, avendo cura di tenere il freno premuto con il piede. La vettura è automatica. Sul cambio troverai le seguenti possibilità: (foto)

P = parcheggio (serve per bloccare la vettura in parcheggio, impedendogli di muoversi)

R =Retromarcia

N =Neutral (posizione folle per accendere il motore)

D= Drive (marcia avanti)

**3 Rilascio del veicolo**

Al termine della corsa è necessario mettere in carica il mezzo:

Premi il pulsante sulla Card Renault per aprire il portello di ricarica.

Collega il cavo elettrico alla vettura e prima di inserirlo nella colonnina striscia la ECard sul display.

Riponi la Card Renault e la E Card nel computer di bordo (foto)

Procedi quindi al rilascio come da normale procedura Car Sharing.

Chiudi la vettura appoggiando il tuo tesserino universitario sul lettore applicato al parabrezza.